|  |  |
| --- | --- |
| **Организатор** | БИН 080940013246КГП на ПХВ "ЦПМСП "Кулагер" УОЗ города Алматы |

**Объявляет**

**о проведении закупа ИМН способом запроса ценовых предложений**

по адресу: г.Алматы, мкр.Кулагер, 34А

Окончательный срок подачи ценовых предложений: 09 ч: 00 мин «16» февраля 2022г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: «16» февраля 2022г.,

в 11 ч: 00 мин, 5 этаж, каб. №538 КГП на ПХВ «ЦПМСП «Кулагер».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Техническая характеристика | Объем закупа | Единица измерения | Срок и условия поставки | Сумма выделенная для закупа |
| 1 | **Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии и аудиологического скрининга** | **Требования к комплектации:** Основной блок - 1 шт. Блок для импедансометрии - 1 шт. Карта памяти - 1 шт. Блок питания - 1 шт. Адаптер Bluetooth - 1 шт. Кабель сетевой - 1 шт. Кабель для подключения электродов - 1 шт. Зонд для регистрации - 1 шт. Наконечник к зонду - 1 шт. Съемник наконечника зонда - 1 шт. Кабель для подключения одноразового электрода с коннектором «аллигатор», touch-proof, зеленый - 1 шт. Кабель для подключения одноразового электрода с коннектором «аллигатор», touch-proof, красный - 1 шт. Ремешок нашейный - 1 шт. Программное обеспечение «Аудио-СМАРТ» без до-полнительных модулей, с модулем «Аудио-СМАРТ/АСВП», с модулем «Аудио-СМАРТ /Тимп» - 1 шт. Программное обеспечение «Нейро-Аудио-Скрин менеджер» - 1 шт. Сумка для переноски - 1 шт. Ложемент - 1 шт. **Дополнительные комплектующие:** Подставка - 1 шт. Слуховой стимулятор «TDH-39» односторонний - 1 шт. Переходник к телефонам аудиометрическим - 1 шт. Слуховой стимулятор (аудио-метрические наушники) «TDH-39» - 1 шт. Телефоны аудиометрические внутриушные в составе: блок аудиометрического телефона (2 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер А, 50 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер В, 10 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер С, 4 шт.), звуковод (2 шт.), клипсы на липучке (2 шт.), ремень для фиксации (1 шт.), двойной кабель (1 шт.) - 1 шт. Полость тестовая «ТП-0,2» - 1 шт. Полость тестовая «ТП-0,5» - 1 шт. Полость тестовая «ТП-1» - 1 шт. Полость тестовая «ТП-2» - 1 шт. Полость тестовая «ТП-5» - 1 шт. Полость тестовая «ТП-8» - 1 шт. Комплект вкладышей ушных «детский» - 1 шт. Комплект вкладышей ушных к аудиометрическим телефонам - 1 шт. Кабель для подключения электродов - 1 шт. Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП», зеленый, 1 м - 1 шт. Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП», красный, 1 м - 1 шт. Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП» черный 1 м) - 1 шт. Паста электродная контактная «Унипаста», 120г - 1 шт. Паста абразивная Everi, 160г - 1 шт. Принтер к электронному блоку - 1 шт. Портативный компьютер - 1 шт. Принтер - 1 шт. Монитор - 1 шт. Программное обеспечение«Аудио-СМАРТ» с модулем «Аудио-СМАРТ/КСВП», с модулем «Аудио-СМАРТ/АР», с модулем «Аудио-СМАРТ/ФСТ» - 1 шт. Системный блок "Элегантный", "Элитный", "Функциональный" - 1 шт. **Расходные материалы и изнашиваемые узлы:** Комплект вкладышей ушных «детский» - 1 шт. Комплект вкладышей ушных «универсальный» - 1 шт. Электрод одноразовый в упаковке F3001 - 1 шт. Полость тестовая - 1 шт. Зубная нить для чистки наконечника зонда - 1 шт. **Требования к условиям эксплуатации:** Температура и влажность эксплуатации 0 ~ 40С, 10 ~ 70%. **Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц:** Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | **1** | **Комплект** | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора на адрес Заказчика «КГП на ПХВ "ЦПМСП "Кулагер" УОЗ г.Алматы, ул.Шухова, 37б | **3 120 000,00** |

Товар должен быть доставлен: г.Алматы, мкр.Кулагер, 34А

КГП на ПХВ "ЦПМСП "Кулагер" УОЗ г.Алматы

Требуемый срок поставки товара 7 дня со дня получения заявки от Заказчика.

Документы принимаются по адресу:

г.Алматы, мкр.Кулагер, 34А

КГП на ПХВ "ЦПМСП "Кулагер" УОЗ г.Алматы